**南通沪蔬通农批市场冷库3号制冷机组电机更换轴承**

**项目询价函**

**1、项目名称：**南通沪蔬通农批市场冷库3号制冷机组电机更换轴承项目

**2、项目概况：**

（1）项目概况：南通沪蔬通农批市场一号冷库3号机组压缩机电机运行异响、振幅偏大，已影响制冷运行，经检查需断开联轴器、拆卸吊装电机更换前后轴承进行保养、吊装就位重新安装，为库区温度不发生较大波动，需保证连续作业，尽快恢复机组运转。

（2）工作内容：吊装设施准备、制作、安装、拆除； 机组联轴器断开、电机拆卸吊装；更换前后轴承，动平衡检测；电机吊装就位安装、同轴度调整、空载调试等，更换配件质保一年。

（3）最高限价：3.4万元。

（4）服务周期：根据甲方现场要求，3天内完成全部工作，恢复运行。

**3、资格要求：**

（1）必须具有有效的营业执照；

（2）现场空间有限，需要配备专业熟练的作业人员；

（3）本项目不接受联合体形式投标。

**4、投标文件的递交：**

（1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年11月5日10时30分，投标文件递交地点为南通沪蔬通农业发展有限公司一楼会议室。

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**5、评标办法：**最低价中标

**6、支付方式：**调试完成通过后支付90%，剩余部分质保期满一年后无息结清。

**7、联系方式：**

招标单位名称：南通沪蔬通农业发展有限公司

地址：南通沪蔬通农业发展有限公司一楼会议室

联系人：黄工

电话：15189416787

南通沪蔬通农业发展有限公司

2024年11月1日

**一、询价响应投标函**

（招标人名称）：

1. 根据已收到的项目的询价函，我单位将根据本项目询价函的规定，经研究询价函后，愿以人民币（大写）元[¥(小写)　　　元］的总价，按询价函的要求承包本次招标范围内的全部工作。

二、贵单位的询价函和本文件将构成对贵方和我方都有约束力的合同文件。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：年月日

授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人（姓名） 系（投标人名称） 的法定代表人，现委托（姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：**法定代表人身份证复印件或扫描件及委托代理人身份证复印件或扫描件。**

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

**注： 1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；**

**2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。**

(二)法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：**(法定代表人亲笔签名)** 性别： 年龄： 职务：

系(投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附：**法定代表人身份证复印件或扫描件。**

投标人：(盖单位章)

年月日

**注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。**